Требования к снаряжению

**Введение в 2011 году новых правил по гребному слалому** меняет требование к персональному защитному снаряжению, используемому на соревнованиях ICF по гребному слалому. В частности, по новым правилам требуется, чтобы шлем и спасательный жилет отвечали стандартам ISO (см. правило 19 в документах).

Когда будут применяться новые правила?

Хотя новые правила введены с 17 января 2011 г. атлеты будут иметь время до 1 июня 2011 г. обеспечить соответствие их шлемов и спасательных жилетов новым требованиям. После 1 июня 2011г. во всех соревнованиях ICF атлеты смогут принимать участие в снаряжении, которое одобрено  ISO/ US Coast Guard, или в шлемах, соответствующих стандарту EN1385, даже в случае, если снаряжение не указано в регистре ICF, до тех пор, пока снаряжение отвечает всем остальным требованиям правил. В течение 2011 года атлеты могут соревноваться в спасжилетах, одобренных EN 393 до тех пор, пока снаряжение отвечает требованиям всех остальных правил.

С 1 января 2012 полное соответствие новым правилам будет обязательным и только предметы снаряжения, включенные в  регистр  ICF, будут разрешены.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Предмет** | **Требования** |
| 1 января 2011-31 мая 2011 | Спасательный жилет | Как по правилам 2009 г. |
| Шлем | Как по правилам 2009 г. |
| 1 июня 2011-31 декабря 2011 | Спасательный жилет | ISO 12402-5 или US coast guard тип 3 или EN 393 | Снаряжение должно соответствовать всем правилам, перечисленным в правиле 19, за исключением того, что оно не должно быть  в регистре ICF |
| Шлем | EN 1385 |
| 1 января 2012 и далее | Спасательный жилет | ISO 12402-5 или US coast guard тип 3 | Снаряжение должно соответствовать всем правилам, перечисленным в правиле 19, и должно быть в регистре  снаряжения ICF. |
| Шлем | EN 1385 |

Как будет тестироваться снаряжение

Будет по-прежнему проводиться предсоревновательный контроль спасательных жилетов и шлемов, а также отдельные проверки во время соревнований.
ICF стандартизирует функцию контроля снаряжения на всех соревнованиях ICF, включая измерения спасательных жилетов и шлемов. ICF разрабатывает и введет стандартный груз на всех соревнованиях ICF по гребному слалому для проверки спасательных жилетов. Груз будет весить 6.12 кг.
В настоящее время есть четкие критерии в новых правилах по оценке соответствия шлемов.

Регистр снаряжения для гребного слалома

Ниже приводится регистр снаряжения для гребного слалома – спасательные жилеты и шлемы. ICF продолжает работу с производителями и этот список будет регулярно обновляться по мере того, как все большое количество моделей снаряжения будет соответствовать регистрациионым требованиям.

Данные на 14.07.2011

Спасательный жилет ISO 12402-5, US Coast Guard Type 111

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Производитель** | **Website** | **Модель** | **Размер** | **Вес** |
| EGALIS | [www.egalis.com](https://www.egalis.com/) | Club Buoyancy aid, code item 577 123B | XS, | 25-40 кг |
| Club Buoyancy aid, code item 577 123B | S/M | 40-60 кг |
| Club Buoyancy aid, code item 577 123B | L/XL | + 60 кг |
| Paek UK | [www.peakuk.com](https://www.peakuk.com/) | Racer Pro | S | 35-50 кг |
| Racer Pro | M | 45-70 кг |
| Racer Pro | L | 60-90 кг |
| Airlite | S/M | 45-70 кг |
| Airlite | L/XL | 60-85 кг |
| Airlite | XXL | 75-95 кг |
| DUEM MFG, d.o.o. | [www.duemstuff.com](https://www.duemstuff.com/) | Slalom k1 | S/M | <70 кг |
| Slalom k1 | M/L | 70-80 кг |
| Slalom k1 | L/XL | >80 кг |
| Slalom c1 | S/M | <70 кг |
| Slalom c1 | M/L | 70-80 кг |
| Slalom c1 | L/XL | >80 кг |
| Galasport - Duem | [www.galasport.com](https://www.galasport.com/) | Slalom k1 | S/M | <70 кг |
| Slalom k1 | M/L | 70-80 кг |
| Slalom k1 | L/XL | >80 кг |
| Slalom c1 | S/M | <70 кг |
| Slalom c1 | M/L | 70-80 кг |
| Slalom c1 | L/XL | >80 кг |
| HIKO Sport s.r.o. | [www.hikosport.com](https://www.hikosport.com/) | 145 Saluki/RA04 | S/M |   |
| 145 Saluki/RA04 | L/XL |   |
| 113 Swift/RA03 | S/M |   |
| 113 Swift/RA03 | L/XL |   |
| 113 Swift/RA03 | XXL |   |
| 142 Ragtime/RA01 | S/M |   |
| 142 Ragtime/RA01 | L/XL |   |
| 142 Ragtime/RA01 | XXL |   |
| 144 Xedo/RA02 | S/M |   |
| 144 Xedo/RA02 | L/XL |   |
| 144 Xedo/RA02 | XXL |   |

Шлем СЕ 1385

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Производитель** | **Website** | **Модель** | **Размер** |
| EGALIS | [www.egalis.com](https://www.egalis.com/) | Junior Helmet code item 363000J | 53-56 см |
| Embrun Slalom Helmet code item 308000G | 53-61 см |
| Predator Designs Inc. | [www.predatorhelmets.com](https://www.predatorhelmets.com/) | PH 504 Short Cut | 59-63 см |
| HIKO Sport s.r.o. | [www.hikosport.com](https://www.hikosport.com/) | FSK Water | 60cm |
| 760 Vibe Slalom | UNI |
| Shred Ready, Inc. | [www.shredready.com](https://www.shredready.com/) | Standard Full Cut (Oblique) | 53-62cm |
| Standard Half Cut (Oblique) | 53-62cm |
| AHM - 5000 | 53-62cm |